**5.4.2 Настройка через интерфейс Ethernet.**


1. Подключите компьютер и принтер к локальной сети.

2. Включите питание принтера.

3. Дважды щелкните левой кнопкой мыши на значке, чтобы запустить диагностический инструмент

4. Выберите “ETHERNET” в интерфейсе связи и нажмите кнопку “Setup”, чтобы задать IP,

маску подсети и шлюз.



5. Нажмите кнопку “Discover”, чтобы найти принтеры, доступные в локальной сети.

6. Выберите принтер, который нужно установить, слева, и его IP-адрес появится в поле “Name/IP

address of printer” справа.

7. Нажмите кнопку “Change IP”, чтобы установить назначенный IP-адрес или автоматически получить IP-адрес (DHCP).

